|  |
| --- |
| **052B型 导弹驱逐舰** |
|  |
|  |
| **（一） 简介**  052B型驱逐舰（北约代号旅洋I级，英文：Luyang I）又称广州级驱逐舰，中国人民解放军海军具备舰队点防空能力的多用途驱逐舰。052B型驱逐舰共建2艘，即首舰广州号，二号舰武汉号。其中，“广州”号2002年5月23日下水，2004年7月15日服役。“武汉”号2002年10月下水，2004年底服役。  **（二） 技术数据（均为估算 仅供参考）**  尺寸（公尺）  长154 宽17 吃水6  排水量（ton)  满载6500  动力系统/轴马力  DA/DN-80燃气涡轮\*2/748600  MTU-20 V956 TB92柴油机\*2/8840  双轴  航速（节）29  续航力（海里）4500(15节)  乘员280  侦测/电子战系统  M2EM顶板3D对空搜索雷达\*1  364型X频2D对空/对海搜索雷达\*1  984-1型电子反制系统  928型电子支援系统  18联装多功能火箭发射器\*4(可发射一般诱饵或其他攻击/防御性弹种)  其余不详  声纳  SJD-9中频主/被动舰首声纳\*1  TLAS-1低频被动拖曳阵列声纳\*1  射控/作战系统 ZKJ-7作战系统  Front Dome飞弹射控雷达\*4  Bandstand飞弹射控雷达\*1  344型舰炮射控雷达\*1  舰载武装  Type-75十二联装240mm反潜火箭发射器\*2  单管100mm 55倍径舰炮\*1  3S-90单臂旋转发射器\*2(每具弹舱容量24枚，装填SA-N-12防空飞弹)  730型30mm近迫武器系统\*2  三联装324mm 7424型鱼雷发射器\*2  四联装C-803反舰飞弹发射器\*4  舰载机 Ka-28C反潜直升机\*1  **（三） 研发历史**  168“广州”号是052B型驱逐舰首舰，于2000年在上海江南船厂动工，2004年服役，2007年曾经访问欧洲。是一种防空、反潜、反舰能力均衡的远洋驱逐舰。  **（四） 装备情况**  目前，052B型导弹驱逐舰共建2艘，全部装备中国海军南海舰队。 |