|  |
| --- |
| **054型护卫舰** |
|  |
|  |
| **（一） 简介**  054型护卫舰是中国第一型真正形成量产的隐身护卫舰，又称“江凯”级护卫舰。该舰拥有较强的防空及反舰能力。舷号525的首舰于1999年12月在上海沪东厂开工，2003年9月11日下水，命名为马鞍山号，基本型还有526温州号。改进型054A首舰为529舟山号，054及054A型护卫舰由上海沪东中华造船厂和广州黄埔造船厂建造。  **（二） 技术数据（均为估算 仅供参考）**  **基本数据：**  舰长：134米  舰宽：16米  满载排水量：4,053吨  最大航速：27节  最大航程：18节 8600海里  人员编制：165人  **动力系统：**  柴柴联合（CODAD)：  4台许可生产法制皮尔斯蒂克（SEMT Pielstick） 16PA6V280STC柴油机，每台6400千瓦 (7600+ hp @ 1084 rpm)，采用双层筏装置减震  推进：双轴双桨双舵，新型5叶可调距大侧斜低速螺桨  **雷达电子系统:**  国产三坐标平面雷达  4座火控雷达，用于红旗16舰空导弹末端目标照射  344型舰载火控雷达（反舰导弹照射雷达）  360型空中/地面搜索雷达  347G型舰载火控雷达（76毫米主炮）  346G球型环境搜索雷达  922-1型雷达预警接收器  SJD-9（307型）中频舰壳主/被动声纳系统  TSAS-1（206型）数字式低频被动拖曳阵列声纳  HZ-100 电子对抗系统  **武器系统：**  4 x 8单元红旗16(HQ-16)舰空导弹舰载垂直发射系统  1 x 76 毫米主炮  2 x 730型近程防御武器系统  2 x 四联装YJ-83反舰导弹发射架  2 x 3管324毫米鱼－7轻型反潜鱼雷发射装置  2 x 87式六管反潜火箭深弹发射装置  2 x 726-4型18管舰载干扰弹火箭发射炮  **直升机:**  1 x 俄制卡-28“蜗牛”或国产直-9  **（三） 研发历史**  054型隐身导弹护卫舰 是中国第一型真正形成量产的隐身护卫舰，又称“江凯”级护卫舰。该舰拥有较强的防空及反舰能力。舷号525的首舰于1999年12月在上海沪东厂开工，2003年9月11日下水，命名为马鞍山号，基本型还有526温州号。安装了垂直导弹发射装置的改进型054A首舰为529舟山号，054及054A型护卫舰由上海沪东中华造船厂和广州黄埔造船厂建造。从严格意义上讲054A是我海军严格意义上的第一型远洋型多用途导弹护卫舰。总体上054A是追求防空、反潜、反舰三方面的平衡，以满足任务书上所规定的多用途护卫舰水平。而在事实上已具备现役导弹驱逐舰的大部分性能。特别是其比较高的反潜性能，可迅速弥补海军水面舰艇最为短缺的一个短板。  **（四） 装备情况**  根据网上图片显示，目前仅有前两舰525号、526号属于054型，剩下的（16艘）后续舰均属于改进型054A型。  054型  525号“马鞍山”号  526号“温州”号  054A型  530号“徐州”号  529号“舟山”号  570号“黄山”号  568号“衡阳”号  571号“运城”号  569号“玉林”号  548号“益阳”号  549号“常州”号  538号“烟台”号  546号“盐城”号  550号“苏州”号  547号“四平”号  572号“衡水”号  574号“柳州”号  573号“邵阳”号  575号“钦州”号 |